**Фасадная водно-дисперсионная краска Mineral strong**

Водно-дисперсионная щелочестойкая акриловая фасадная краска.

Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений. Предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.

 Не подходит для горизонтальных и слабонаклоненных поверхностей. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей