OASIS BATHROOM КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ для внутренних помещении

Полуматовая водно-дисперсионная краска создает влагостойкое моющееся покрытие, которое отлично защищает поверхность и способствуетеe легкой очистке от различного родазагрязнений.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесностружечным и древесно-волокнистым плитам. Устойчива к воздействию пара и образованию конденсата, защищает от плесени и грибка. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебнопрофилактических учреждений).

Применяется для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе для ванных комнат, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки.