# Tikkurila Euro Extra 20

Водоразбавляемая краска для стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, полуматовая

**Спецификация продукта**

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая краска для стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, кухнях, санузлах, прачечных.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью: кухня, ванная комната, санузел, прачечная и т.д. по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям под окраску, подходит для окраски радиаторов (в сухих помещениях). Устойчива к воздействию пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию конденсата, защищает от плесени и грибка. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

**Технические данные**

РАСХОД

9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

кисть, валик, распыление