Tikkurila Kiva 30

Акрилатный лак. Поуматовый

ОПИСАНИЕ

Акрилатный лак.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для лакировки мебели, например, столов, стульев, книжных шкафов и т.д., а также детских игрушек, панельных стен, деревянных потолков, дверей и других деревянных поверхностей. Применим также для защитной лакировки окрашенных и мореных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений, согласно инструкции по применению. Не применять для лакировки полов (для лакировки полов применять лак для пола Tikkurila Parketti-Ässä).

РАСХОД

8-14 м²/л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

кисть, губка, распыление

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.

Не желтеет

Для цветной обработки