Tikkurila Luja 40

Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность.

ОПИСАНИЕ

Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, вестибюлях, лестничных клетках, коридорах и палатах больниц, а также других поверхностей, которые подвергаются большой нагрузке. Одобрена для окраски помещений предприятий пищевой промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых поверхностей, ДСП и ДВП внутри помещений. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей

РАСХОД

7–9 м²/л по впитывающей поверхности; 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия при нанесении.

ТИП ПРОДУКТА

Водоразбавляемый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

безвоздушное распыление, кисть, валик

ХРАНЕНИЕ

Предохранять от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 25°C

**«Luja – барьер против влаги»**

**Для влажных помещений**

**Экстремально стойкая**