Tikkurila Empire

Тиксотропная алкидная краска, полуматовая

Спецификация продукта

ОПИСАНИЕ

Тиксотропная алкидная краска.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски мебели, дверей, радиаторов, оконных переплетов внутри здания, садовой мебели и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Tikkurila Empire хорошо выравнивается по поверхности и легко наносится кистью.

Технические данные

РАСХОД

10-12 м²/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

кисть, распыление

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.