Tikkurila Euro Power 7

Водоразбавляемая краска для стен и потолков, матовый

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая краска для стен и потолков.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений

РАСХОД

10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

кисть, валик, распыление