Tikkurila Lakkabensiini 1050

Высокоочищенный уайт-спирит.

ОПИСАНИЕ

Высокоочищенный уайт-спирит.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Лакокрасочные материалы, поверхности, требующие обезжиривания и инструменты, требующие отчистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской и очистки инструментов.

РАСХОД

Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

Эффективный растворитель

Обезжиривает поверхности

Обладает слабым запахом