Tikkurila Miranol

Тиксотропная алкидная краска с незначительным запахом.

Совершенно глянцевый

ОПИСАНИЕ

Тиксотропная алкидная краска с незначительным запахом.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски незакрепленной на полу мебели, предметов интерьера, детских игрушек, рабочих инструментов, лодок, велосипедов, щитов и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений согласно инструкции по применению. Тиксотропная краска Tikkurila Miranol легко наносится кистью. Она хорошо распределяется по поверхности и не образует подтеков. Обладает хорошей износостойкостью

РАСХОД

По металлу – 12-14 м²/л; По гладкому дереву – 10-12 м²/л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

безвоздушное распыление, кисть, распыление

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться.

**Для дерева и металла**