Tikkurila Ruiskuohenne 1032

Растворитель с легким запахом используется для разведения красок Tikkurila Miranol и Tikkurila Unica, что позволяет наносить их методом распыления. Разведенная краска образует идеально ровную поверхность после высыхания. Вы также можете использовать растворитель Tikkurila Ruiskuohenne 1032 для очистки инструментов

При соблюдении правил безопасности растворители Tikkurila можно использовать в домашних условиях. В процессе работы обязательно организовать хорошую вентиляцию воздуха в помещении и использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. Следует избегать вдыхания паров растворителя Tikkurila Ruiskuohenne 1032.